***OVLADAČE Dobrovolný s.r.o. Nad Kunšovcem 913/15, VELKÉ MEZIŘÍČÍ***

***SPECIFIKACE VÝTAHOVÉHO ROZVADĚČE***

**ZÁKAZNÍK:**

**MÍSTO MONTÁŽE**:

**Č. ZAKÁZKY**: **DATUM OBJEDNÁNÍ**: **TERMÍN DODÁNÍ**:

**DODACÍ ADRESA**:

**ZÁKALDNÍ ÚDAJE VÝTAHU**

**TYP VÝTAHU**: OSOBNÍ  NÁKLADNÍ  NOSNOST: kg OSOBY:

**TYP POHONU:** ASYNCHRONNÍ  SYNCHRONNÍ  LANOVÁNÍ : RYCHLOST:m/s

**POČET PATER:**  **VÝCHOZÍ STANICE:** 

**KRÁTKÁ PATRA:**

**VZDÁLENOST MEZI KRÁTKÝMI PATRY**:

**ZNAČENÍ PATER**: 

**PRŮCHOZÍ VÝTAH-PATRA SE SELEKTIVNÍM OTVÍRÁNÍM**:

**PRŮCHOZÍ VÝTAH-PATRO SE  DVĚMA VSTUPY**:

**ZDVIH VÝTAHU**: m **VÝŠKA ŠACHTY**: m

**NEBEZPEČNÉ PROSTORY ČSN EN 81-21**  HLAVA ŠACHTY  PROHLUBEŇ

**SPÍNAČE ZÁBRADLÍ NA KABINĚ:** ANO  NE

**SKLÁDACÍ PRAHOVÁ DESKA:**  ANO  NE  **TYP: **

**SPÍNAČE ŽEBŘÍKU V PROHLUBNI:** ANO  NE

**POHON**

**MOTOR-ŠTÍTKOVÉ ÚDAJE**: TYP (VÝROBCE):

**JMENOVITÝ VÝKON**: kW **JMENOVITÝ / ZÁBĚROVÝ PROUD**: /A

**JMENOVITÉ NAPĚTÍ**: V **JMENOVITÉ OTÁČKY**: ot/min **POČET PÓLŮ:**

**PROVOZNÍ ÚDAJE** (SYNCHRON.STROJ)

**PROVOZNÍ VÝKON**:kW **PROVOZNÍ PROUD**: A **PROVOZNÍ OTÁČKY**: ot/min

**TYP ENKODÉRU**: **POČET PULZŮ:**

**VENTILÁTOR MOTORU:**V DC/AC **SPÍNÁNÍ:**

**NAPĚTÍ BRZDY**: VAC/DC **SNIŽOVÁNÍ NAPĚTÍ**  **PROUD**: A

**KONTAKTY KONTROLY BRZDY:**

**DVEŘE**

**ŠACHETNÍ DVEŘE**: RUČNÍ  AUTOMATICKÉ

**TYP DVEŘÍ:**

POČET KONTAKTŮ (BEZP.KONTAKT NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ):

**KABINOVÉ DVEŘE:** RUČNÍ  AUTOMATICKÉ

**TYP DVEŘÍ:** NAPÁJENÍ: V

**INFRAZÁVORA**  TYP: NAPÁJENÍ:V

**PŘEDOTVÍRÁNÍ DVEŘÍ PŘI DOJEZDU DO STANICE**

**ROZVADĚČ**

**UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE**: STROJOVNA  ŠACHTA



**POŽÁRNÍ ODOLNOST**: NE  / ANO  

**PANTY NA PRAVÉ STRANĚ:**  **NA LEVÉ STRANĚ:**

**OMEZOVAČ RYCHLOSTI**

**UMÍSTĚNÍ:** STROJOVNA  ŠACHTA  KABINA

**VÝROBCE:** TYP:

**CÍVKA A3 (NAPĚTÍ):** V DÁLKOVÉ OVL.O.R. V ŠACHTĚ  NAPĚTÍ: V

**NOUZOVÉ REŽIMY**

**NOUZOVÝ SJEZD PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ:**

MANUÁLNÍ  ELEKTRICKÝ ŘÍZENÝ OBSLUHOU  EL. AUTOMATICKÝ

**NOUZOVÉ OTEVŘENÍ AUT.DVEŘÍ**

MANUÁLNÍ  ELEKTRICKY .Z NOUZOVÉHO ZDROJE VÝTAHU

ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA DVEŘÍ OBSAHUJE VLASTNÍ ZÁLOŽNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ

**OSVĚTLENÍ KABINY**

LED OSVĚTLENÍ  ZÁŘIVKY JINÉ: NAPĚTÍ: V

**ELEKTRONIKA VÁŽENÍ**

**UMÍSTĚNÍ VÁŽENÍ**: KABINA  STROVNA  NAPÁJENÍ: V

TYP VÁŽENÍ: VÝROBCE: 

**ELEKTROINSTALACE**

ZÁVĚSNÝ KABEL (DÉLKA ROZVADĚČE - KABINA): m

DÉLKA KABELU ROZVADĚČ – HLAVNÍ VYPÍNAČ: m

DÉLKA KABELU ROZVADĚČ – OMEZOVAČ RYCHLOSTI: m

DÉLKA KABELU ROZVADĚČ – BRZDA STROJE: m

DÉLKA KABELU ROZVADĚČ – TERMISTOR STROJE: m

DÉLKA KABELU ROZVADĚČ – STOP U STROJE: m

DÉLKA KABELU ROZVADĚČ – SPÍNAČ RUČNÍHO KOLA STROJE: m

DÉLKA KABELU Z ROZVADĚČE K PRVNÍMU ŠACHETNÍMU OVLADAČI:  m

DÉLKA KABELU MEZI ŠACH.OVLADAČI NA PATRECH (PRŮCHOZÍ PATRO): m

DÉLKA KABELŮ Z ROZVADĚČE K PRVNÍ  DVEŘNÍ UZÁVĚRCE:  m

DÉLKA KABELŮ MEZI DVEŘNÍMI UZÁVĚRKAMI (PRŮCHOZÍ PATRO): m

DÉLKA KABELU ROZVADĚČ-STOP PROHLUBEŇ,SP.ZÁVAŽÍ OR.,SP. ŽEBŘÍKU:  m

**PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST KABELŮ:** ANO  NE

DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY: 

**KABINOVÝ OVLADAČ**

**SVISLÝ PANEL**  **TABLO**   **POČET KAB. OVLADAČŮ:** 

**MATERIÁL:**  BROUŠENÝ NEREZ  LEŠTĚNÝ NEREZ  MOSAZ LEŠTĚNÁ

**VÝŠKA PANELU**………………….……. m

**ZNAČENÍ TLAČÍTEK:** RELIÉF  BRAIL

**AKUSTICKÁ SIGNALIZACE STISKNUTÍ TLAČÍTKA** ANO  NE

**TLAČÍTKO ZVONKU** ANO  NE

**TLAČÍTKO TELEFONU** ANO  NE

**TLAČÍTKO OTEVŘENÍ DVEŘÍ** ANO  NE

**TLAČÍTKO ZAVŘENÍ DVEŘÍ** ANO  NE

**OVLADAČ STOP** ANO  NE

PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ  TLAČÍTKO BEZ ARETACE

**BLOKOVÁNÍ DVEŘÍ (STOP DVEŘE)** ANO  NE

PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ  FAB - VYJMUTÍ KLÍČE  VYPNUTO OBĚ POLOHY

**VENTILÁTOR**  ANO  NE  PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ  TLAČÍTKO

**EVAKUAČNÍ JÍZDA** ANO  NE  FAB – VYJMUTÍ KLÍČE  VYPNUTO/OBĚ POLOHY

**NOUZOVÉ OSVÁTLENÍ** ANO  NE

**GRAVÍROVÁNÍ LOGA** ANO  NE  **FIRMA**:

**HLÁSIČ PATER** ANO  NE  **TYP:**  ****

**VÝTAHOVÝ KOMUNIKÁTOR:** ANO  NE  **TYP:** 

**PŘIPOJENÍ KOMUNIKÁTORU NA SÍŤ: PEVNÁ LINKA**  **GSM**

**ŠACHETNÍ PŘIVOLÁVAČE**

**UMÍSTĚNÍ:** ZÁRUBEŇ  DO ZDIVA

**OVLÁDÁNÍ**: JEDNOTLAČÍTKOVÉ  DVOUTLAČÍTKOVÉ

**ZNAČENÍ TLAČÍTEK**:  RELIÉF  BRAIL

**AKUSTICKÁ SIGNALIZACE STISKNUTÍ TLAČÍTKA** ANO  NE

**SMĚROVÁ SIGNALIZACE :** STANICE:

**POLOHOVÁ SIGNALIZACE:** STANICE: **SIGNALIZACE „KLEC ZDE“** : ANO  NE  **OVLADAČ FAB ( VYJMUTÍ KLÍČE):** VE VYPNUTÉ POLOZE  V OBOU POLOHÁCH

**TLAČÍTKO ZVONKU V ŠACHTĚ:** ANO  NE  **TLAČÍTKO ZVONKU POD KABINOU:** ANO  NE

**TLAČ. TELEFONU V ŠACHTĚ:** ANO  NE  **TLAČ.TELEFONU POD KABINOU:** ANO  NE